단체표준「층상배관용대변기(세트)」

인증심사기준

	해당표준번호	SPS-KOBIC-004-2016-7163
	해당 표준명	층상배관용 대변기 (세트)
	제정 년월일	2016년 12월 16일
	개정 년월일	2021년 12월 8일

한국욕실자재산업협동조합

1. 품질경영관리

심사사항	심사기준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 단체표준 등을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 해당 단체표준 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

2. 자재 관리

심사사항 주요자재명	구 비 요 건
	검사항목/인용표준	자 재 규 격	검 사 방 법	이 행 사 항
1. 대변기 몸통(도기)	1) 겉모양 및 치수 등 KS L 1551 전항목	자재의 품질 기준은 생산제품의 품질이 한국산업표준(KS) 수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정하고 있어야 한다.	자재의 검사방법은 제품의 품질이 한국산업표준(KS) 수준 이상으로 유지될 수 있도록 품질 관리기법을 활용하여 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 의하여 자재를 인수할 때의 품질검사 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다.
2. 트랩부	1) 겉모양 및 치수 2) 재질 KS L 1551
3. 패킹류	1) 겉모양 2) 경도 3) 재질 KS M 6613
4. 금속 볼트	1) 겉모양 및 치수 2) 화학 성분 3) 인장강도 KS D 3703
5. 플라스틱 볼트	1) 겉모양 및 치수 2) 재질 3) 인장력 KS M 3350
6. 시공거리 조정 플랜 지	1) 겉모양 및 치수 KS B 1534
7. 탱크 부속	1) 겉모양 및 치수 2) 작동성능 3) 내압성능 등 KS B 1588 전항목 KS B 1589 전항목
8. 관붙이형 앵글밸브	1) 겉모양 및 치수 2) 작동 성능 3) 내압 성능 등 KS B 2331 전항목
9. 급수호스	1) 겉모양 및 치수 2) 내압성능 3) 인장력 SPS-KOBIC-002-2015-6270 전항목
10. 이경 엘보	1) 겉모양 및 치수 KS M 3410

비 고 1. 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 단체표준 인증제품은 인수검사를 생략할 수 있다

2. 양질의 자재라고 인정될 때에는 공급하는 업체의 시험성적서 또는 외부 공인 시험기관의

시험성적서로 인수 검사를 갈음할 수 있다.

3. 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다.

4. 제품의 종류 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나

검사항목을 증감할 수 있다.

3. 공정ㆍ제조설비 관리

3.1 공정 관리

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리 항목		검사 또는 공정 관리 방법	이행 사항	제조 작업 표준
	검사항목	관리항목
1. 도기생산 및 입고 검사 2. 압출 3. 편조 4. 융착 5. 기계가공 6. 사출	1) 겉모양 - 깨짐 - 뒤틀림 - 표면 2) 치수 1) 겉모양 2) 치수 1) 겉모양 1) 겉모양 2) 견고성 3) 누수 1) 겉모양 2) 치수 1) 겉모양 2) 치수	∘시트고리 간격 ∘시트고리 홀 사이즈 ∘외경 ∘내경 (온도, 속도) ∘나사치수 ∘주요치수 (온도, 속도)	제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리방법을 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 따라 검사 또는 관리를 실시하고 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다.	각 공정에 대하여 사용설비 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다.
7. 조립 1)트랩	1) 견고성 2) 적합성 3) 누 수 4) 유수면	∘누기 확인 또는 누수확인
2) 부속	1) 견고성 2) 적합성
3) 탱크커버 및 시트	1) 견고성 2) 적합성

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리 항목		검사 또는 공정 관리 방법	이행 사항	제조 작업 표준
	검사항목	관리항목
8.성능검사	1) 세척 성능 2) 반송 성능 3) 배출 성능 4) 역류 방지 성능 5) 봉수 성능 6) 누수 방지 성능 7) 플랜지 누 수 및 시공 거리 조정 성능 8) 유수면 유 지 성능 9) 조립 성능 10) 제품 사용 시 소음 성 능 11) 탱크 부속 류 유지관 리 성능				.
9. 포장	1) 구성품 2) 표시사항
비 고 1. 제품의 종류나 공정의 특수성 및 제조 기술의 개발로 인하여 공정의 수를 증감하거나 검사 또는 관리항목을 증감할 수 있다. 2 . 1, 2, 3, 4, 5, 6항은 외주가공을 허용한다. 3. 외주가공을 하려는 자는 외주관리규정을 정하여 제품의 품질이 단체표준인증제품 수준 이상으로 보증되도록 관리하여야 한다.

3.2 제조설비 관리

주 요 설 명	구 비 요 건
1. 도기원료 분쇄설비 2. 도기 성형설비 3. 도기 시유설비 4. 도기 소성설비 5. 압출설비 6. 편조설비 7. 융착설비 8. 기계 가공설비 9. 사출설비 10. 조립설비(에어바란스, 콘베어) 11. 기타 전동공구 등	∘당해 제품의 생산에 적합한 설비를 보유하고 설비의 성능유지를 위한 점검, 보유, 윤활관리 등의 관리 규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시하고 있어야 한다. ∘지정된 설비관리자가 설비관리규정에 의거 관리할 수 있어야 한다. ∘주요설비에 해당되는 부가설비를 포함한다.
비고 1. 공정관리단서조항에 따라 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9항 설비는 갖추지 않아도 된다. 다만 외주 가공할 경우 외주 계약체결 문건 및 제조설비 관리 규정을 구비하여야 한다. (심사 시 첨부) 2. 공정관리 단서규정에 따라 필요하지 않은 설비는 갖추지 않아도 된다.

4. 제품의 품질관리

심사사항 검사항목	구 비 요 건
	제품의 품질수준	검 사 방 법	이행 사항
1. 세척 성능 2. 반송 성능 3. 배출 성능(트랩 내경) 4. 역류 방지 성능 5. 봉수 성능 6. 누수 방지 성능 7. 플랜지 누수 및 시공거리 조정 성능 8. 유수면 유지 성능 9. 조립 성능 10. 제품 사용시 소음 성능 11. 탱크 부속류 유지관리 성능	제품의 품질에 대한 사내표준은 단체표준의 수준이상이어야 하고, 구체적으로 규정하여야 한다.	해당제품의 검사방법은 제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 규정하여야 한다.	제품의 품질에 대한 사내표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정개선 및 제품의 품질향상에 활용하여야 한다. 사내 표준화와 품질 경영체제 전반에 대하여 자체 점검을 실시하여야 한다. 시험검사자가 표준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
비고 1. 중간검사와 중복되는 제품검사 항목은 중간검사로 대체할 수 있다. 2. 제품이 조합 단체표준 수준이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 최근 1년 이내 시험한 외부공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험 항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다.

5. 검사설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
1. 겉모양 검사 설비 (한도견본포함) 2. 치수 측정기구 1) 버어니어 캘리퍼스 2) 마이크로 미터 3) 다이얼 게이지 4) 두께 게이지 5) 나사 게이지 6) 수봉 측정 기구 7) 유수면 측정 기구 3. 대변기 세척 성능 시험설비 4. 대변기 반송 성능 시험설비 5. 배출 성능 테스트기 6. 역류 방지 성능 검사 설비 (필요할 경우) 7. 대변기 누수 성능 시험설비 8. 플랜지 누수 및 시공거리 조정 측정 시험기 9. 대변기 소음 성능 시험설비 10. 내압 성능 시험설비 11. 인장 강도 시험설비	∘해당 규격에 규정되어 있는 품질 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험․검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀정확도 유지를 위하여 국가기본법 제3조17호의 규정에 의한 교정검사의 대상이 되는 측정기는 교정검사를 실시하되 사용빈도, 측정기의 특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 시험․검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. ∘정밀도 및 정확도 시험․검사를 하기 위하여 시험․검사 설비의 설치장소가 적정하고, 시험․검사 설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험․검사설비 관리자가 설비 및 교정 관리규정에 의거 관리할 수 있어야 한다. ∘외부설비를 사용한 경우에는 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리하여야한다.
비 고 1. 검사설비 중 필요하지 않은 것은 갖추지 않아도 된다. 2. 검사 설비 중 인장 강도 시험설비는 사용계약에 의거 외부설비를 활용(외부의뢰성적서 대체)하거나 외부 공인 시험 검사기관의 시험성적서로 대체할 수 있다.

6. 소비자보호 및 환경ㆍ자원관리

검사 항목	심사 기준
1. 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2. 환경관리	가) 단체표준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행 되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3. 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육 ㆍ훈련을 실시하고, 생산ㆍ품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육 실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정ㆍ개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도ㆍ조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

7. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호 검 사 항 목		로트의 크기	시료의 크기 (n)	판 정 기 준		비 고
				Ac	Re
SPS-KOBIC-004-2016-7163의 검사항목		인증구분별 재고량	n=1	0	1
비 고	1. 인증대상 공장에서 생산한 시료로 인증 신청자가 랜덤 샘플링하여 공인시험기관에서 1년 이내 발급받은 시험성적서를 제출한 경우 공장 심사시에 현장에서 제품성능을 직접 확인하여 제품시험을 대신할 수 있다. 2. 사후관리 또는 시판품조사를 실시하는 경우 시료채취는 종류별, 형식별 구분없이 주로 생산하는 대표시료에 대하여 n=1로 한다. 3. 주요부품과 재료에 대한 시험은 한국산업표준(KS) 인증 제품이거나 단체표준인증 제품 또는 원료를 공급하는 업체에서 최근 1년이내에 발행된 시험성적서 (공인성적서포함)가 있는 경우 생략 할 수 있다. 4. 인증시 시료채취는 인증구분별로 하되 물 사용량이 6리터보다 작은량으로 표시된 경우에는 물 사용량이 최소의 것을 샘플링 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 인증 취득후 1년이내에 물 사용량의 표시를 변경 또는 추가할 경우에는 공장심사를 생략하고 물 사용량이 표시된 시료만을 샘플링 한다.

8. 제품시험결과에 따른 결함 구분(경결함, 중결함, 치명결함)

분야	표준번호	품목	제품 검사항목	경결함	중결함	치명결함
기계	SPS- KOBIC 004- 2016- 7163	층상배관용 대변기(세트)	구조	0
			겉모양 및 치수	0
			부품과 재료		0
			세척 성능			0
			반송 성능			0
			배출 성능		0
			역류 방지 성능		0
			봉수 성능		0
			누수 방지 성능		0
			플랜지 누수 및 시공거리 조정 성능		0
			유수면 유지 성능		0
			조립 성능		0
			소음 성능		0
			탱크 부속류 유지관리 성능		0
			표시 및 주의사항	0

9. 표준표시의 방법

상품의 단위	표 시 장 소	표 시 방 법	표 시 내 용
1. 제품	대변기의 몸통	인쇄, 레이저마킹, 스티커, 프린트, 스템프 등	1. 제조자명 또는 그 약호 2. 원산지 (한글 또는 영문) 3. 절수등급 및 물 사용량 4. 제조년월 또는 로트번호 5. 종류
2. 포장	포장	잘 지어지지 않고 쉽게 알아볼수 있는 방법(인쇄등)	1. 종류 또는 모델명 2. 제조자명 또는 약호 3. 원산지 (한글 또는 영문) 4. 절수등급 및 물 사용량 5. 제조년월 또는 로트번호 6. 연락처(제조자의 전화 번호, 주소 등) 7. 제품명 또는 표준번호

10. 제품의 인증구분

단체표준 번호	표 준 명	종류 또는 등급
SPS-KOBIC 004-2016-7163	층상배관용대변기(세트)	- 벽 배수형 - 바닥 배수형