단체표준「층상배관 욕실배수구」

인증심사기준

	해당 표준번호	SPS-KOBIC-003-2015-6271
	해당 표준명	층상배관 욕실 배수구
	제정 년월일	2015년 9월 11일
	개정 년월일	2021년 12월 8일

한국욕실자재산업협동조합

1. 품질경영관리

심사사항	심사기준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 단체표준 등을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 해당 단체표준 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

2. 자재의 관리

심사사항 주요자재명	구 비 요 건
	검 사 항 목	자 재 규 격	검 사 방 법	이 행 사 항
(원자재) 1. 구리 및 구리합금 봉 2. 구리 및 구리합금 주물 3. 스테인리스 강판 및 강대	1) 겉모양 2) 치수 3) 기계적 성질 4) 화학성분	자재의 품질 기준은 생산제품의 품질이 단체표준수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정하고 있어야 한다.	자재의 검사방법은 제품의 품질이 단체표준수준 이상으로 유지될 수 있도록 품질 관리기법을 활용하여 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 의하여 자재를 인수할 때의 품질검사 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다.
4. 연질 PVC 수지 콤파운드	1) 인장강도 2) 신장률
5. 에이비에스(ABS)	1) 아이조드 충격 강도 2) 항복점에서의 인장강도
6. 폴리에틸렌(PE)	1) 밀 도 2) 용융 질량 흐름률
7. 폴리프로필렌(PP)	1) 밀 도 2) 샤르피 충격강도 3) 용융 질량 흐름률
8. 경질폴리염화비닐관	1) 인장 항복강도
9. 아세탈 수지	1) 항복점에서의 인장강도 2) 신장률 3) 탄성률
(부품) 1. 주․단조품 (외주의 경우)	1) 겉모양 2) 치수 3) 기계적 성질 4) 화학성분
2. 기계가공품	1) 겉모양 2) 재질 3) 모양 및 치수
3. 구입부품	1) 겉모양 2) 재질 3) 모양 및 치수 4) 경도(패킹류)
(부자재) 1. 표면처리 1)도금	1) 겉모양 2) 도금 두께 3) 밀착성시험(도금)
비 고 1. 한국산업표준(KS) 인증제품은 인수검사를 생략할 수 있다 2. 양질의 자재라고 인정될 때에는 공급하는 업체의 시험성적서로 인수 검사를 갈음할 수 있다 3. 부품을 자체에서 제조하는 경우에는 인수검사를 공정관리로 갈음할 수 있다 4. 제품의 종류 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다

3. 공 정 관 리

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리 항목		검사 또는 공정 관리 방법	이행 사항	제조 작업 표준
	검사항목	관리항목
1. 압출공정	1) 겉모양	∘성형온도 ∘성형속도	제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리방법을 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 따라 검사 또는 관리를 실시하고 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다.	각 공정에 대하여 사용설비 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다.
2. 기계가공 공정	1) 겉모양 2) 치수
3. 사출성형 공정	1) 겉모양 2) 치수	∘성형온도 ∘성형속도
4. 절단공정	1) 겉모양 2) 치 수 - 몸통 높이 - 거름판 각변 크기 - 길이
5. 표면처리 공정 1) 도금	1) 겉모양 2) 도금두께	∘도금조건 (액 전류, 전압) ∘시간
6. 조립공정	1) 겉모양 2) 누수성능 3) 표시사항
비 고 1. 제품의 종류나 공정의 특수성 및 제조 기술의 개발로 인하여 공정의 수를 증감하거나 검사 또는 관리항목을 증감할 수 있다. 2. 주 공정(2, 3 공정) 외의 일부 공정 또는 표준별 심사기준에서 다른 업체에 의한 부품의 제조가 허용된 공정에 대하여는 이에 대한 외주관리규정을 정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다. 다만 주 공정 중 사출공정을 외주 처리할 경우에는 KS 인증업체에 한한다.

4. 제품의 품질관리

심사사항 검사항목	구 비 요 건
	제품의 품질수준	검 사 방 법	이행 사항
층상배관 욕실배수구 전 검사항목	제품의 품질에 대한 사내표준은 단체표준의 수준이상이어야 하고, 구체적으로 규정하여야 한다.	해당제품의 검사방법은 제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 규정하여야 한다.	제품의 품질에 대한 사내표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정개선 및 제품의 품질향상에 활용하여야 한다. 사내 표준화와 품질 경영체제 전반에 대하여 자체 점검을 실시하여야 한다. 시험검사자가 표준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
비 고 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 대체할 수 있다. 2. 제품이 조합 단체표준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 제품관리를 실시하여야 하며, 최근 1년 이내 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 조합 단체표준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.

5. 제조설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
1. 압출설비 2. 기계 가공 설비 3. 사출성형 설비 4. 절단설비 5. 표면처리 설비 6. 조립 설비	∘당해 제품의 생산에 적합한 설비를 보유하고 설비의 성능유지를 위한 점검, 보유, 윤활관리 등의 관리 규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시하고 있어야 한다. ∘지정된 설비관리자가 설비관리규정에 의거 관리할 수 있어야 한다.
비 고 1. 외주 가공할 경우 외주 계약체결 문건 및 제조설비 관리규정을 구비하여야 한다. 2. 공정관리 단서규정에 따라 필요하지 않은 설비는 갖추지 않아도 된다.

6. 검사설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
1. 겉모양 검사설비 (한도견본포함) 2. 치수 측정기구 1) 버어니어 캘리퍼스 2) 마이크로 미터 3) 다이얼 게이지 4) 두께 게이지 5) 나사 게이지 3. 봉수깊이 시험설비 4. 봉수유지 성능 시험설비 5. 배수성능 시험설비 6. 누수 성능 시험설비 7. 몸통 성능 시험설비 8. 도금두께 시험설비 9. 인장강도 시험설비 10. 화학성분 검사설비	∘해당 규격에 규정되어 있는 품질 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험․검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀정확도 유지를 위하여 국가기본법 제3조17호의 규정에 의한 교정검사의 대상이 되는 측정기는 교정검사를 실시하되 사용빈도, 측정기의 특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 시험․검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. ∘정밀도 및 정확도 시험․검사를 하기 위하여 시험․검사 설비의 설치장소가 적정하고, 시험․검사 설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험․검사설비 관리자가 설비 및 교정 관리규정에 의거 관리할 수 있어야 한다. ∘외부설비를 사용한 경우에는 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리하여야한다.
비 고 1. 검사설비 중 필요하지 않은 것은 갖추지 않아도 된다. 2. 7, 9, 10은 사용계약에 의거 외부설비로 사용하거나 외부 공인기관의 시험성적서로 대체할 수 있다.

7. 소비자보호 및 환경ㆍ자원관리

검사 항목	심사 기준
1. 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2. 환경관리	가) 한국산업표준(KS)에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리 해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행 되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3. 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육ㆍ훈련을 실시하고, 생산ㆍ품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육 실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정ㆍ개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도ㆍ조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

8. 제품시험을 위한 샘플링 방식

검 사 항 목		로트의 크기	시료의 크기 (n)	판 정 기 준		비 고
				Ac	Re
SPS-KOBIC-003-2015-6271의 검사항목		인증구분별 재고량	n=2 (최초 인증 시)	0	1
비 고	1. 주요부품과 재료는 한국산업표준(KS) 인증 제품이거나 원료를 공급하는 업체의 시험성적서 또는 최근 1년 이내에 발행된 공인기관의 시험성적서로 대신하거나 또는 공금자가 제공한 시편으로 한다. 2. 사후관리 또는 시판품조사를 실시하는 경우 시료채취는 종류별, 형식별 구분없이 주로 생산하는 대표시료에 대하여 n=1로 한다. 3. 인증대상 공장에서 생산한 제품 중 인증신청자가 랜덤 샘플링하여 공인시험 기관에서 1년 이내 발급받은 시험성적서를 인증신청시에 제출한 경우 인증 심사시에 현장에서 제품성능시험을 직접 확인하여 제품시험을 대신할 수 있다.

9. 제품시험결과에 따른 결함 구분(경결함, 중결함, 치명결함)

분야	표준번호	품목	제품 검사항목	경결함	중결함	치명결함
기계	SPS- KOBIC 003- 2015- 6271	층상배관 욕실 배수구	구조 및 모양	0
			겉모양	0
			부품과 재료		0
			봉수 깊이		0
			봉수유지 성능			0
			배수 성능		0
			누수 성능			0
			몸통 성능		0
			표시사항 - 원산지 - 기타	0	0

10. 표준표시의 방법

상품의 단위	표 시 장 소	표 시 방 법	표 시 내 용
1. 제품	몸통 외부 잘 보이는 곳	각인,부식 또는 인쇄 등 지워지지 않는 방법	1. 제조자 명 또는 그 약호 2. 원산지
2. 포장	포장		1. 제품명 또는 표준번호 2. 제품 종류 3. 제조자 명 또는 그 약호 4. 제조연월 또는 로트번호 5. 원산지 6. 연락처 (제조자의 주소,전화번호 등)

11. 제품의 인증구분

단체표준 번호	표 준 명	종류 또는 등급
SPS-KOBIC 003-2015-6271	층상배관 욕실배수구	- 욕실 바닥용 - 욕조용