단체표준 개정(안) 신구 대비표

❏ 층상배관용 대변기 (SPS-KOBIC-004-2016-7163)

항목	현행	개정(안)	비고
1. 적용범위 2. 인용표준 3. 용어와 정의 4. 종류 5. 구조·모양 및 치수	∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 5.1 구조, 모양 및 치수 a) 현행과 같음 b) 현행과 같음 c) 현행과 같음 d) 신설 e) 신설	∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 5.1 구조, 모양 및 치수 a) 좌동 b) 좌동 c) 좌동 d) 대변기는 물탱크의 내부벽면 또는 세척밸브의 수량조절용 나사부분에 사용수량을 표시하여야 한다 e) 대변기의 사용수량을 조절하는 부속품은 사용수량이 6리터를 초과할 수 없는 구조로 제작하여야 한다, 다만 대변·소변 구분형 대변기의 최대사용수량은 8리터를 초과하여서는 안된다.

항목	현행	개정(안)	비고
6. 부품과 재료 7. 품질 8. 시험방법 9. 검사 10. 보증기간 11. 표시 12. 주의사항	∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음 ∙ 현행과 같음	∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동 ∙ 좌동